**APL40**

**Manual de instrucciones**


**Descripción del producto：**

Voltaje：220-240V Energía：1500W Vacío：16KPa capacidad：40L

**indicaciones：**

1. No utilice la aspiradora en un entorno líquido o de gas inflamable para evitar accidentes.
2. Desconecte el cable de alimentación cuando apague la máquina y cuando no esté en uso.
3. Asegúrese de utilizar el voltaje que indica la etiqueta de la aspiradora.
4. No permita que objetos metálicos sean aspirados o dañará la máquina. Tampoco bolas de cabello o papel que puedan obstruir la manguera, el tubo o el sistema de absorción. En caso de que esto suceda, desenchufe y limpie la pieza.
5. Para evitar una descarga eléctrica no aspire lodo, material de yeso, leña, cuchillas o pequeñas partículas, ya que se puede causar un bloqueo y el motor se quemará. En caso de que suceda, desenchufe y desbloquee la parte comprometida.
6. No exponga la aspiradora ni sus componentes a altas temperaturas que puedan deformar o dañar los plásticos del equipo. No utilice la maquina con el enchufe roto. Realicé el mantenimiento de la maquina en una tienda oficial.
7. Asegúrese de que no haya bloqueos en las entradas y salidas de aire para evitar que se queme el motor.
8. Mantener fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.
9. Si durante el proceso hay un ruido extraño o no hay succión, es necesario desconectar y quitar lo que impide el funcionamiento de la máquina o llevarla a examinar a los centros oficiales de mantenimiento.
10. Antes de usar compruebe que el filtro y la bolsa de tela esten correctamente colocados.
11. Evite doblar y arrastrar la manguera. No la utilice cuando este dañada.
12. No utilice la máquina por más de 20 minutos seguidos para prolongar su vida útil.
13. Utilice un paño seco y suave para limpiar la máquina.
14. Solo personal autorizado y capacitado puede desarmar o revisar la aspiradora.



**Elementos:**



01-encendido 02-encendido bomba 03-cubierta superior 04-sección inferior 05-cable 06-gancho 07-recipiente de agua 08-manguera inyeccion 09-tubos de extensión inyeccion   
10-cepillo 11-boquilla de hendidura 12-cepillo triangular de alfombra 13-boquilla lavatapizado 14-cepillo húmedo y seco 15-tanque 16-ruedas 17-base   
 18-accionador 19-manguera aspiracion 20-conexión de aire

**Armado de máquina:**



Armado de la manguera de succión alfombras, y tapizados.



1. Utilice siempre producto especifico para usar en maquinas lava tapizados.
2. Colocar dosis recomendada en el deposito, extraerlo y agitar
3. Revisar que la manguera tenga el filtro colocado
4. Controlar que la misma llegue al fondo del recipiente
5. Para liberar los conectores rapidos que acoplan la manguera, presione la pestaña

Azul o negra y tire de la manguera en la dirección contraria

**Modo de uso:**

Presione el botón de encendido/apagado

Presione el gatillo para comenzar la limpieza húmeda de la alfombra, tela o piso

**Nota**: No la encienda cuando no haya líquido. Controle el recipiente del líquido en cada uso.

**Limpieza y mantenimiento:**

\* El recipiente y la cubierta exterior deben limpiarse con regularidad

\* El recipiente sucio debe limpiarse con agua limpia

\* Limpie con un paño seco el recipiente después de aplicar el agua limpia

\* Limpie el filtro según sea necesario

\* Si el funcionamiento de la máquina no es óptimo, realice la prueba de succión

\* La razón del mal funcionamiento suele ser el bloqueo de la sección de conexión o la conexión de alguna de sus partes

\* Si no funciona adecuadamente limpie las conexiones